**Załącznik nr 2**

**PRZEDMIAR ROBÓT NA MALOWANIE JEDNEJ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKACH:**

**UL. DAMROKI 93, 95**

1. Zeskrobanie i zmycie starej farby 102 m2
2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie 102 m2
3. Naprawa pęknięć i bruzd 15 mb
4. Założenie kątowników aluminiowych 25 mb
5. Gruntowanie podłoży unigruntem 102 m2
6. Wykonanie gładzi gipsowej z gipsu szpachlowego 102 m2
7. Malowanie 2X farbą emulsyjną sufitów 62 m2
8. Malowanie 2x farba emulsyjną ścian 75 m2
9. Przygotowanie powierzchni pod gramaplast 85 m2
10. Nałożenie gramaplastu na lamperii 85 m2
11. Wykonanie podkładu pod gramaplast 85 m2
12. Malowanie olejne stolarki drzwiowej 2x 10 m2
13. Naprawa i malowanie stolarki okiennej 2x 15 m2
14. Malowanie krat i balustrad 2x farba olejną 35 m2
15. Malowanie grzejników rurowo-żeberkowych 12 mb
16. Malowanie olejne rur Ø50 95 mb
17. Malowanie olejne cokołów, podstopni, policzków

oraz pasów na sufitach, podestów i biegów 150 mb

1. Malowanie olejne podokienników 2x 7,20 mb
2. Malowanie farba do ocynku parapetów zwenętrz 3 m2.
3. Malowanie skrzynek gazowych 7,32 m2
4. Malowanie olejne elementów metalowych 2x 17 szt.

(kratki, drzwi)·

1. Malowanie napisów (liter ) 45 szt.
2. Zabezpieczenie posadzek, schodów i drzwi folią 108 m2
3. Mycie po robotach malarskich i utrzymanie bieżącej

czystości podczas prac

**Wiatrołap**

1. Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów 10 m2
2. Położenie gładzi z gipsu szpachlowego i cekolu
na ściany i sufity 10 m2
3. Malowanie farbą emulsyjną 2x sufitów 6 m2
4. Malowanie farbą emulsyjną 2x ścian 4 m2

**Piwnica, pralnia suszarnia, wózkarnia**

1. Malowanie wapienne sufitów 2x (korytarze ) 55 m2
2. Malowanie wapienne ścian 2x ( korytarze ) 160 m2
3. Zeskrobanie i zmycie starej farby
4. Malowanie emulsyjne sufitów 2x 35 m2
5. Malowanie emulsyjne ścian 2x 55 m2
6. Malowanie olejne ścian 2x 20 m2
7. Malowanie olejne okien 3,50 m2
8. Malowanie olejne krat 3 m2
9. Malowanie olejne rur 40 m2

**Uwaga:**

Kosztorys ofertowy należy wykonać w oparciu o KNR 4-01 i 2-02 z zastosowaniem aktualnych cen materiałów Sekocenbud z podaniem stawki za roboczogodzinę na roboty nieprzewidziane. Rozliczenie robót malarskich nastąpi w oparciu o obmiar robót i kosztorys powykonawczy. Malowanie sufitów klatki schodowej farba emulsyjną Dekoral.